Інструкція зі зміни логічного номеру ZTE ZXESM R321

1. Після того як додали акумулятори, натискаємо **Address Settings.**
2. В цьому пункті обираємо СОМ в який підключен перехідник RS485, та потрібну модель батареї R321. Та натискаємо Get.
3. Після цього в нас з'являться наші АКБ котрі ми підключили в п1.

Та натискаємо Next.

1. В пункті Get Type, обираємо Manual, та натискаємо Apply.
2. Після вибору меню Manual, додається додаткове вікно із серійними номерами BMS(серійний номер BMS знаходиться на лицевій панелі праворуч в нижньому кутку). Тут стрілочками переміщуємо яка батарейка повинна бути логічною(це та буде та в котру під’єднаний патч корд до Ethernet). Інші виставляємо в залежності від підключення. Та натискаємо Apply.
3. Після натискання Apply, з’явиться меню із старими адресами, та ново призначеними адресами. Перевіряємо ці адреси, якщо все вірно, то натискаємо Detect.
4. Після Detect, всі адреси будуть присвоєні.

